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SEKİSO OTOMOTİV | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & ÇEVRESEL PERFORMANS
1. Geleceğe Değer Katıyoruz: Sürdürülebilirlik Vizyonumuz
Sekiso Otomotiv olarak; otomotiv plastik parçalarındaki üretim yetkinliğimizi, çevreye duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir iş modeliyle geleceğe taşıyoruz. Küresel iklim krizi ile mücadelede sorumluluk alıyor; ISO 14001, SA8000 ve ISO 26000 standartlarının rehberliğinde operasyonel süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Müşterilerimizin ve global pazarın (özellikle Avrupa yeşil mutabakat kriterlerinin) talep ettiği karbon şeffaflığını, kurumsal kültürümüzün temel taşı olarak görüyoruz.
2. Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Envanteri
Sera gazı emisyonlarımızı, uluslararası kabul gören ISO 14064-1:2018 standardına tam uygunlukla ve GHG Protokolü temelli faaliyet verisi yaklaşımıyla şeffaf bir şekilde hesaplıyor ve doğruluyoruz. Emisyon faktörlerimizde DEFRA, IEA, IPCC AR4, PlasticsEurope ve Ecoinvent gibi güvenilir global veri tabanlarını baz alıyoruz.
Yıllar bazında gerçekleştirdiğimiz karbon yönetimi ve performans özetimiz aşağıda yer almaktadır:







Karbon Ayak İzi Performans Tablosu
	Kapsam (Scope)
	2024 Emisyonu (tCO2​e)
	2025 Emisyonu (tCO2​e)
	Ana Emisyon Kaynakları / Açıklama

	Scope 1 (Doğrudan Emisyonlar)
	50,928
	35,776
	Doğalgaz tüketimi, araç filosu yakıtları ve soğutucu gaz kaçakları.

	Scope 2 (Dolaylı - Enerji)
	1.338,655
	1.471,495
	Şebeke elektrik tüketimi (Yüksek enerji yoğunluklu üretim süreçleri).

	Scope 3 (Diğer Dolaylı Emisyonlar)
	1.248,151
	1.326,903
	Hammadde (Virgin plastikler - PP, HDPE, Masterbatch) ve lojistik faaliyetler.

	TOPLAM EMİSYON
	2.637,734
	2.834,174
	—


3. Karbon Yoğunluğu ve Üretim Verimliliği KPI Göstergeleri
Üretim hacmimizdeki büyüme ile karbon emisyonlarımızı dengede tutarak birim ürün başına düşen karbon yoğunluğunu düşürmeyi hedefliyoruz.
· 2024 Yılı Üretim Adedi: 3.618.219 adet
· Karbon Yoğunluğu: 0,729 kg $CO_2e$ / adet
· 2025 Yılı Üretim Adedi: 3.902.663 adet
· Karbon Yoğunluğu: 0,726 kg $CO_2e$ / adet
Yönetici Notu: Üretim hacmimiz %7,8 oranında artmasına rağmen, uyguladığımız enerji verimliliği ve süreç optimizasyonları sayesinde birim başı karbon yoğunluğumuz 0,729'dan 0,726 seviyesine gerilemiştir.
4. Stratejik Odak Alanlarımız ve Gelecek Hedeflerimiz
· Enerji Verimliliği ve Dijital İzleme: Üretim maliyetlerinde büyük paya sahip olan enerji giderlerini düşürmek amacıyla otomasjon, süreç optimizasyonu ve dijital enerji izleme sistemlerine yatırım yapıyoruz.
· Yenilenebilir Enerji ve TCO Yaklaşımı: Yatırım kararlarımızda Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) yaklaşımını karbon etkisini kapsayacak şekilde genişletiyor; yeşil enerji ve yenilenebilir kaynak fizibilite çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.
· Tedarik Zincirinde Şeffaflık: Kapsam 3 emisyonlarımızın en büyük bileşeni olan hammadde (virgin plastik) ve lojistik süreçlerinde tedarikçi veri paylaşımını artırıyor, Çevresel Ürün Beyanı (EPD) entegrasyonunu destekliyoruz.
RAPORLAMA VE DOĞRULAMA ONAYI Bu kurumsal karbon ayak izi envanteri, hesaplama modelleri ve sürdürülebilirlik performans verileri; ISO 14064-1:2018 standartları çerçevesinde titizlikle analiz edilmiş ve Derya Özdemir Bakitkal tarafından kurumsal web siteye ve veri tabanına raporlanmıştır. 
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